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Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Энерго Консалтинг»

Юридический адрес: 117076,  г. Москва, пер. Колодезный, д. 14, пом. XIII, офис. 41

Тел/факс: +7 (495) 786-01-43; сайт: www.tec-energo.ru; e-mail: info@tec-energo.ru
Опросные листы для определения объема работ
	1. Общие сведения об объекте

	№
	Наименование статьи
	 
	Ед. изм.

	1.1.
	Наименование и основной вид деятельности: 
	

	1.2.
	Адрес
	

	1.3.
	ФИО, тел. руководителя                                                                                                                                 
	

	1.4.
	ФИО, тел. контактного лица
	

	1.5.
	Общая площадь объекта 
	412
	Га

	1.6.
	Численность персонала 
	9785
	чел.

	1.7.
	Количество промплощадок
	34       ( 389  Га )
	шт.

	1.8.
	Количество зданий 
	28
	шт.

	1.9.
	Площадь суммарная по зданиям
	85
	Га

	1.11.
	Строительный объем суммарный по зданиям
	-
	м3

	1.11.
	Наличие обособленных подразделений
	-
	нет

	1.12.
	Место расположения обособленных подразделений
	- 

	2. Поступление энергетических ресурсов на предприятие в базовом году

	№
	Наименование энергоносителя
	Значение
	Ед. изм.

	2.1.
	Электроэнергия, всего
	585380498,0
	кВт·час

	 
	●
	Собственного производства
	0,0
	кВт·час

	 
	●
	Получено со стороны
	585380498,0
	кВт·час

	 
	●
	Сумма оплаты за электроэнергию
	66030920
	Тыс. сум

	2.2.
	Теплоэнергия:
	62692,0
	Гкал

	 
	●
	в том числе: собственной выработки, всего
	62692,0
	Гкал

	 
	 
	-
	от котельных
	34892,0
	Гкал

	 
	 
	-
	от электрокотлов
	0,0
	Гкал

	 
	 
	-
	от теплоутилизационных установок
	27800,0
	Гкал

	 
	●
	Получено со стороны 
	0,0
	Гкал

	 
	●
	Сумма оплаты за теплоэнергию
	0,0
	 руб.

	2.3.
	Котельно-печное топливо:
	
	-

	 
	●
	газ  
	92407010,0
	 м³

	 
	●
	мазут 
	10090,0
	т

	 
	●
	уголь
	0,0
	т

	 
	●
	Сумма оплаты за топливо
	26140422,0
	Тыс. сум

	2.4.
	Вода из городского водопровода
	0
	 м³

	2.5.
	Вода речная (или озерная, из скважин)
	9877750,0
	 м³

	 
	●
	Сумма оплаты за водоснабжение
	9797919,8
	Тыс. сум

	

	3. Сведения по системе электроснабжения предприятия

	№
	Наименование энергоносителя
	значение
	ед. изм.


	3.1
	Количество ГПП (главная понизительная подстанция)
	1
	шт

	3.2
	Количество РП (распределительная подстанция)
	5
	шт

	3.3
	Количество / суммарная мощность силовых трансформаторов общего назначения 220 (111, 35) / 11 кВ
	14/995000
	шт./кВА

	3.4
	Количество / суммарная мощность силовых трансформаторов общего назначения  11 (6) / 0,4 кВ
	43/18432
	шт./кВА

	3.5
	Количество / суммарная мощность электропечных трансформаторов
	1/95000
	шт./кВА

	3.6
	Количество / суммарная мощность электродвигателей 11(6) кВ
	-
	шт./ кВт

	3.7
	Количество / суммарная мощность электродвигателей 0,4 кВ
	-
	шт./ кВт

	3.8
	Общая мощность освещения
	6852,9
	кВт

	3.9
	Суммарная мощность электрических печей
	
	кВт

	3.10
	Количество электрических печей                        
	
	шт

	3.11
	Суммарная мощность электрокотлов 
	
	кВт

	3.12
	Типы электрокотлов / количество: 
	
	шт

	4. Сведения о системе теплоснабжения 

	№
	Наименование энергоносителя
	Значение
	Ед. изм.

	4.1
	Расчетная (проектная) тепловая нагрузка на предприятии
	50
	Гкал/ч

	4.2
	Количество котельных на предприятии 
	6
	шт

	4.3
	Общее количество котлов 
	14
	шт

	4.4
	Суммарная установленная тепловая мощность котельной 
	68,2
	Гкал/ч

	 
	●
	по пару
	49,6
	Гкал/ч

	 
	●
	по теплофикационной воде
	18,6
	Гкал/ч

	4.5
	Тип паровых котлов / количество / 
	ПКК-75/24 – 3 шт.
ДЕ-25/14 – 1 шт.
	шт

	4.6
	Тип водогрейных котлов / количество / 
	ВГЛ-2 – 5 шт.
Харакат-2000 – 6 шт.
	шт

	4.7
	Количество производственных зданий (цехов), использующих пар в технологическом цикле
	4
	шт

	4.8
	Количество строений (зданий) подключенных к системе отопления и ГВС
	34
	шт

	4.9
	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении
	19180
	м

	4.11
	Протяженность паровых сетей в однотрубном исполнении
	3466
	м

	5. Сведения о системах сжатого воздуха 

	№
	Наименование энергоносителя
	Значение
	ед. изм.

	5.1
	Количество компрессорных станций 
	4
	шт

	5.2
	Общая установленная электрическая мощность компрессоров 
	34514
	кВт

	5.3
	Общая производительность компрессоров
	262
	тыс.куб.м/ ч.

	5.4
	Типы компрессоров (поршневые, винтовые, турбо) / количество
	Турбокомпрессоры – 14 шт,
Винтовые – 8 шт,

Поршневые – 3 шт.
	шт

	5.5
	Приобретение сжатого воздуха у сторонней организации.
	0,0
	тыс.куб.м/ ч.

	6. Сведения о системах получения технических газов

	№
	Наименование энергоносителя
	Значение
	ед. изм.

	6.1
	Количество компрессорных станций 
	1
	шт

	6.2
	Общая установленная электрическая мощность компрессоров 
	
	кВт

	6.3
	Общая производительность компрессоров (кислород, аргон, азот)
	Кислород – 10,92 ;
Азот – 3,24
	тыс.куб.м/ ч.

	6.4
	Типы компрессоров / количество
	Турбокомпрессор – 4;
Поршневой – 3.
	шт

	6.5
	Приобретение технических газов у сторонней организации
	0,0
	тыс.куб.м/ ч.

	

	7. Сведения по системе водоснабжения предприятия

	№
	Наименование энергоносителя
	Значение
	ед. изм.

	7.1
	Количество насосных станций
	9
	шт

	7.2
	Тип / Количество градирен открытого типа (башенных, вентиляторных)
	Вентиляторная – 19
	шт

	7.3
	Количество / суммарная электрическая мощность вентиляторов градирен открытого типа
	19/683
	шт/ кВт

	7.4
	Количество / суммарная электрическая мощность насосов градирен открытого типа
	13/2010
	шт/ кВт

	7.5
	Тип / Количество градирен закрытого типа
	0,0
	шт

	7.6
	Количество / суммарная электрическая мощность вентиляторов градирен закрытого типа
	0,0
	шт/ кВт

	7.7
	Количество / суммарная электрическая мощность насосов градирен закрытого типа
	0,0
	шт/ кВт

	7.8
	Количество / суммарная электрическая мощность насосов оборотного водоснабжения
	40/14590
	шт/ кВт

	7.9
	Количество / суммарная электрическая мощность насосов хоз. питьевого водоснабжения
	5/980
	шт/ кВт

	7.11
	Потребление технической воды
	4454600
	м3/год

	7.11
	Потребление хоз. питьевой воды
	5423150
	м3/год

	7.12
	Наличие технического учета подпитки системы оборотного водоснабжения
	Нет
	да/нет

	8. Общие сведения о наличии автоматизированных систем учета энергоносителей и воды

	№
	Наименование энергоносителя
	Наличие системы учета, да/нет

	8.1
	Электроэнергия
	Да

	8.2
	Природный газ
	Да

	8.3
	Мазут
	Нет

	8.4
	Тепловая энергия в воде
	Нет

	8.5
	Тепловая энергия в паре
	Нет

	8.6
	Технические газы
	Нет

	8.7
	Техническая вода
	Нет

	8.8
	Хоз. питьевая вода
	Нет

	8.9
	Выпускаемая продукция
	Нет

	9. Общие сведения по котельным предприятия (или ТЭЦ)

	№
	Наименование энергоносителя
	значение
	ед. изм.

	9.1
	Установленная тепловая мощность 
	-
	Гкал/ч

	9.2
	Подключенная тепловая нагрузка по цехам и абонентам
	-
	Гкал/ч

	9.3
	Тип, количество и мощность генераторов ТЭЦ
	-
	шт/МВт

	9.4
	 Температурный график
	-
	оС

	9.5
	Параметры промышленной тепловой нагрузки
	-
	-

	 
	●
	Давление пара
	-
	кгс/см2

	 
	●
	Температура пара 
	-
	оС

	9.6
	Расход пара низкого давления
	-
	т/ч

	9.7
	Расход пара среднего давления
	-
	т/ч

	9.8
	Число часов использования номинальной промышленной тепловой нагрузки
	-
	час

	

	10. Сведения о наличии документации

№

Название

Наличие, да/нет
10.1

Кабельный журнал (ДА / НЕТ)

Да
10.2

Схемы водяных тепловых сетей (ДА / НЕТ)

Да
10.3
Схемы паровых тепловых сетей (ДА / НЕТ)
Да
10.4
Электрические схемы (ДА / НЕТ)

Да
10.5
Режимные карты котельного оборудования (ДА / НЕТ)

Да
10.6
Технологические карты (ДА / НЕТ)

Да
10.7
Журналы работы основного технологического оборудования
Да
10.8
Паспорта БТИ (ДА / НЕТ)

Да
11. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ

	Характеристика технологических установок свыше 50 кВт

	№
	Марка и наименование
	Кол-во
	Назначение
	Производи-тельность

	11.1.
	ДСП-100 УМК
	1
	Плавление стали
	115 т/ч

	11.2
	Печь мартеновская
	1
	Плавление стали
	100 т

	11.3
	Методическая печь с шагающими балками
	3
	Нагрев стальных заготовок
	100 т/ч

	11.4
	Роликовая нагревательная печь
	1
	Нагрев стальных заготовок
	100 т/ч

	11.5
	Методическая печь толкательная
	2
	Нагрев стальных заготовок
	45 т/ч

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	подпись ответственного лица
	м. п.
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