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	№
	Товар
	Кол-во
	Ед.

	Профиль кровельный, водосток, снеговые барьеры
	
	 

	1
	Пленка гидроизоляционная Металл Профиль Д 96 Сильвер (1.5х50м)
	26
	упак

	2
	Желоб водосточный D150х3000 (ПЛД-02-RR32 Темно-коричневый-0.5)
	28
	шт

	3
	Заглушка желоба D150 (ПЛД-02-RR32 Темно-коричневый-0.6)
	4
	шт

	4
	Соединитель желоба D150 (ПЛД-02-RR32 Темно-коричневый-1)
	26
	шт

	5
	Держатель желоба карнизный D150х165 (ПО-01-RR32-3)
	142
	шт

	6
	Воронка выпускная D150/100 (ПЛД-02-RR32 Темно-коричневый-0.6)
	6
	шт

	7
	Труба водосточная D100х3000 (ПЛД-02-RR32 Темно-коричневый-0.5)
	12
	шт

	8
	Труба соединительная D100х1000 (ПЛД-02-RR32 Темно-коричневый-0.5)
	3
	шт

	9
	Колено трубы D100 (ПЛД-02-RR32 Темно-коричневый-0.6)
	12
	шт

	10
	Колено сливное D100 (ПЛД-02-RR32 Темно-коричневый-0.6)
	6
	шт

	11
	Держатель трубы D100 (на кирпич) (ПЛД-02-RR32 Темно-коричневый-0.6)
	30
	шт

	12
	Силикон (бесцветный) PH
	2
	шт

	13
	Соединительная лента СП-1 (25 м.п.)
	4
	шт

	14
	Дополнительная упаковка (40х100х1200)
	24
	шт

	15
	Профилированный лист Н-60х845 -ТУ (ПЭ-01-3005 Красное вино-0.7)
В составе: 6 упаковок
9,600 Х 0,902, A - 34 листа; 9,600 Х 0,902, A - 34 листа; 9,600 Х 0,902, A - 35 листов; 9,400 Х 0,902, A - 35 листов; 9,400 Х 0,902, A - 34 листа; 9,400 Х 0,902, A - 34 листа;
	1 765,21
	м2

	16
	Упаковка пленкой воздушно-пузырчатой
	57
	м

	17
	Саморез 4,8х28 RAL3005 (красное вино)
	12 500,00
	шт

	18
	Планка карнизная 100х69х2000 (ПЭ-01-3005 Красное вино-0.45)
	43
	шт

	19
	Снегозадержатель трубчатый дл. 3000 мм (3005)
	28
	шт

	Металлопрокат
	
	 

	20
	профиль 120x120x4 ГОСТ 
	60
	м.п.

	21
	двутавр 20 Б1 СТО АСЧМ 20-93
	300
	м.п.

	22
	швеллер 18У ГОСТ 
	620
	м.п.

	23
	швеллер 10У ГОСТ 
	24
	м.п.

	24
	уголок 90х6 ГОСТ 
	494
	м.п.

	25
	уголок 125х80х8 ГОСТ 
	304
	м.п.

	26
	Лист t=20 ГОСТ 
	7,4
	м2

	27
	Лист t=10 ГОСТ 
	7,6
	м2

	28
	Лист t=8 ГОСТ 
	11
	м2

	29
	Лист t=6 ГОСТ 
	10
	м2

	30
	Закладное изделие МН 150-3
	16
	шт.

	31
	Болт 1.1. М20х500 ГОСТ 24379.1-80
	160
	шт.

	32
	Φ10 А500С ГОСТ 
	70
	кг

	Дополнительные материалы
	
	 

	33
	Бетон класса В15
	7
	м3

	34
	Фасонные элементы
	по факту
	м2



